Таблица — Инструкционно-технологическая карта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Последовательность работы | Изображение действий | Инструменты и приспособления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Авторизоваться в пользовательском приложении введя логин и пароль (в соответствующие поля) полученные от администратора системы |  | Компьютер, клавиатура |
| 2. | Для просмотра текущих данных с камеры необходимо перейти на первую вкладку «Распознавание онлайн» и нажать на кнопку «Подключиться» После чего в программе отобразиться статус подключения к серверу и пойдет информация с сервера |  | Компьютер, мышь |
| 3. | Для получения исторических данных из системы распознавания необходимо в приложении перейти на вкладку «Отчеты» после чего нажать на кнопку «Загрузить данные» В таблице снизу отобразятся все данные о проездах |  | Компьютер, мышь |

Окончание таблицы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. | Для выгрузки исторических данных в Excel необходимо на вкладке отчет ввести Желаемый период и нажать кнопку «Выгрузить данные» |  | Компьютер, мышь, клавиатура |
| 5. | Для ручного Открытия шлагбаума необходимо перейти на вкладку «Шлагбаум» и нажать на кнопку «Открыть» |  | Компьютер, мышь |
| 6. | Для ручного Закрытия шлагбаума необходимо перейти на вкладку «Шлагбаум» и нажать на кнопку «Закрыть» |  | Компьютер, мышь |
| 7. | Для запуска мониторного приложения с отображением текущих проезжающих машин необходимо в папке приложение запустить файл start.bat после чего запуститься пользовательское окно с программой и сразу же подключиться к серверу для получения информации |  | Компьютер, мышь |